Komponen panel vakum

* Relay LY2 (1,2)
* Relay LY4 (3)
* Relay LY2 (4,5,6)
* Relay MY2 (7,8)
* Overload relay LRD-14 (2)
* Kontaktor LC1 D18

* PSAN
* Solit State Timer H3CR F8  
   Jarum merah : ON  
   Jarum hijau : OFF  
   OFF ON flip flop
* Scalling meter M4YSm4ys na

4mA = 0hz

12mA = 25Hz

20mA = 50Hz

L-SC (Low Scale): nilai terendah dalam skala

H-SC (High Scale): nilai tertinggi dalam skala

Inb.L dan inb.H : parameter untuk input bias(Kalibrasi)